|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Утверждаю:  Глава Администрации  Янегского сельского поселения  Лодейнопольского муниципального  района Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е.Усатова  Ведомость объемов  дополнительных работ по наружным сетям водопровода  по объекту: Реконструкция системы водоснабжения д.Старая Слобода | | |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 |
|  | 0,65 |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 |
|  | 0,65 |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 |
|  | 0,6 |
| 4 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 |
|  | 1,53 |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 |
|  | 5,5 |
| 6 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 |
|  | 1,12 |
| 7 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Доработка вручную после механизированной разработки грунта) | 100 м3 |
|  | 0,43 |
| 8 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых | 100 м2 |
|  | 5,2 |
| 9 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 |
|  | 3,7 |
| 10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода |
|  | 0,37 |
| 11 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 32-65 мм | 1 км |
|  | 0,37 |
| 12 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов | 10 шт |
|  | 1,4 |
| 13 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: переходов | 10 шт |
|  | 8,3 |
| 14 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 шт |
|  | 1 |
| 15 | Пробивка в бетонных стенах колодцев толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 шт |
|  | 0,26 |
| 16 | Заделка отверстий в стенах колодцев до 0,2 м2 | 1 м3 |
|  | 0,02 |